Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «20» декабря 2014 г. № 1032

**Производственная программа ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 01.01.2015 по 31.12.2015**

Раздел 1. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 28 017 900,46 | 28 017 900,46 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 2 339 700,00 | 2 339 700,00 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 892 773,50 | 892 773,50 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 547 591,50 | 547 591,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 62 303,00 | 62 303,00 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 218 440,00 | 218 440,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 266 848,50 | 266 848,50 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 30 357 600,46 | 30 357 600,46 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 28 917 235,46 | 28 917 235,46 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 11 346 209,46 | 11 346 209,46 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 39,24 | 39,24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 17 571 026,00 | 17 571 026,00 |
| 1.9.1. | На потребительский рынок | м3 | 17 495 776,00 | 17 495 776,00 |
| 1.9.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | м3 | 10 420 022,50 | 10 420 022,50 |
| 1.9.1.2. | - прочим потребителям | м3 | 7 075 753,50 | 7 075 753,50 |
|  | в т.ч. бюджетным потребителям | м3 | 998 815,00 | 998 815,00 |
| 1.9.2. | На собственные нужды производства | м3 | 75 250,00 | 75 250,00 |
| 1.10. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой | тыс. руб. | 347 906,31 | 368 640,13 |
| 2. Водоотведение | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 33 396 150,00 | 33 396 150,00 |
| 2.2. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 26 718 579,00 | 26 718 579,00 |
| 2.2.1. | Потребительский рынок | м3 | 26 718 579,00 | 26 718 579,00 |
| 2.2.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | м3 | 14 933 564,50 | 14 933 564,50 |
| 2.2.1.2. | - от прочих потребителей | м3 | 11 785 014,50 | 11 785 014,50 |
|  | в т.ч. от бюджетных потребителей | м3 | 1 426 240,00 | 1 426 240,00 |
| 2.3. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 33 396 150,00 | 33 396 150,00 |
| 2.4. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 341 196,25 | 361 769,56 |

Раздел 2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб., без НДС | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
| 1. Питьевая вода | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт объектов водоснабжения | 2015 г. | 136 879,18 | Уменьшение аварий на сетях, потерь, улучшение производственного процесса | - | - |
| Итого: | | | 136 879,18 |  |  |  |
| 2. Водоотведение | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт объектов водоотведения | 2015 г. | 173 696,36 | Уменьшение аварий на сетях, потерь, улучшение производственного процесса | - | - |
| Итого: | | | 173 696,36 |  |  |  |

Раздел 3. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Факт  2013 г. | Ожидаемые значения  2014 г. | План  2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %) | 0,32 | 0,30 | 0,30 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 155,29 | 108,13 | 108,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 10,24 | 8,88 | 9,47 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в %) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в %) | 37,33 | 36,24 | 24,38 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %) | 38,52 | 39,24 | 39,24 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды (кВт\*ч/м3)- для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,82 | 0,89 | 0,89 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3)- для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,75 | 0,76 | 0,76 |

Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы

за 2013 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сумма,  тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | |
| 1.1. | Ремонт зданий, сооружений, оборудования, сетей и автотранспортной техники | 181 168,92 |
| 2. Водоотведение | | |
| 2.1. | Ремонт зданий, сооружений, оборудования, сетей и автотранспортной техники | 132 792,05 |

Приложение № 2

к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

от «20» декабря 2014 г. № 1032

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | |
| с 01.01.2015  по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1. Питьевая вода | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 23,36 | 24,76 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 19,80 | 20,98 |
| 2. Водоотведение | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 15,07 | 15,98 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 12,77 | 13,54 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.